Parameter Solar-Laderegler     
Nr
1 freier Analog Eingang Messwert Untergrenze
2 freier Analog Eingang Meswert Obergrenze
3 freier Analog Eingang Rohwert Untergrenze
4 freier Analog Eingang Rohwert Obergrenze
5 Send Alarm-SMS
6 Batterie voll (Ladeendspannung)
7 Zyklisches Laden Gel
8 Zyklisches Laden Blei
9 maximale Spannung U max.
10 Sprache Deutsch/Englisch
11 Akku-Typ Batterie-Typen Blei-Gel oder Blei
12 Anzahl Relais Solar
13 Anzahl Verbraucher
14 Sim-Karte Pin GSM-Modem
15 Hysterese-Spannung 2.Gerät ein (wenn Batterie voll)
16 Umax->add.Device on for x sec/min or x min/10 min
17 Start / Stop Boost-Charge
18 Eingang für Simulation
19 Simulations-Wert
20 Generator
21 PWM-Ladung
22 Empfangen SMS
23 Schrittketten-System
24 Korrektur-Wert für hohe Ströme
25 Zeit Boostcharge
26 Typ Analog Eingang
27 Anzahl Universal-Module (Kanäle) in Menü 1
28 Anzahl NiCd/NimH Zellen
29 NiCd/NimH-Kapazität
30 Generator Steuerung über V / SOC (0=V)
31 Zonen Universal-Modul
32 Last V/SOC(0=V)
33 Korrektur SOC (Ladezustand)
34 Solarstrom Abgleich (Null-Abgleich Solar-Strom)
35 Temp-Korr. U Batterie
36 Bewege Y-Achse
37 Verfahren Zeit Anfahrverzögerung
38 Zeit zurück fahren horizontal
39 Korrektur horizontal Verfahren
40 Daten sofort senden ->PC
41 Hardware-Version
42 Batterien Laden Ausgleichs-Management
43 Gerät mit SD-Karte (0/1)
44 Anzahl Aufzeichnung Analoge Eingänge (0-15)
45 SD-Chip Block-Nr
46 Dynamischer U min-Level
47 Analoge Eingänge Korrektur +/-
48 Analoge Eingänge Multiplikations-Faktor
49 Anzahl Batterie-Bänke
50 Verzögerung Batterie voll
51 U min schalten auf die 1.Batterie-Bank
52 Anwahl Batterie-Bank Manuel
53 Batterie voll -> Gerät ein
54 Korrektur Strom Batterie-Bank 2
55 Korrektur Strom Batterie-Bank 3
56 Korrektur Solar-Strom für das nicht PWM-laden
57 Ausgang Start Motor
58 Ausgang Stopp Motor
59 Automatische Umschaltung Batterie-Typ
60 Ausgang Batterie-Bank 1
61 Ausgang Batterie-Bank 2
62 Ausgang Batterie-Bank 3
63 Hochstrom-Impulse gegen Sulfatierung
64 I2C-Bus Master / Slave 
65 Abtastung Zähler 1 + 2
66 Alarm beim Start Generator (0/1)
67 Generator mit Vorglühen
68 SOC: Ah der Batterie
69 Korrektur-Wert Uhrzeit
70 Standard laden (Voreinstellung laden)
71 Korrektur Kabellänge
72 Korrektur Kabel-Querschnitt
73 NiCd oder NimH
74 NiCd / NimH über MOSFET laden
75 Log-Daten aus dem Flash zu LogView senden
76 Landes-Code für SMS
77 Bistabile Relais
78 PWM-Steuerung Last
79 Alarm wenn Batterie voll
80 Ausgang X schaltet Ausgang Y 
81 Ausgang X schaltet Ausgang Y 
82 Ausgang X schaltet Ausgang Y 
83 Ausgang X schaltet Ausgang Y 
84 Spannung Batterie-Bank 1 umschalten Last
85 Spannung Batterie-Bank 2 umschalten Last
86 Spannung Batterie-Bank 3 umschalten Last
87 Verriegelung Ausgänge
88 Reserve
89 Reserve
90 Ausgang Batterie-Bank 1 Last
91 Ausgang Batterie-Bank 2 Last
92 Ausgang Batterie-Bank 3 Last
93 Umschalten Wechselrichter Batterie-Bank 1-3 ein/aus
94 Ausgang schalten über Telefonanruf
95 DCF77-Empfänger für Datum / Uhrzeit-Synchronisation
96 Funkschalter oder 220 V Leistungsregelung
97 Anzahl Nachkomma-Stellen Zähler
98 Last abschalten bei Batterie Boost-Charge
99 Sollwert Solar-Strom Nacht-Erkennung
100 ELV-Funkempfänger
101 Reserve
1 701 Battery voltage; 2 702 Output voltage
3 703 Moving-Detector; 4 704 Generator is running feedback
5 705 Temperature Solarpanels; 6 706 Temp 
7 707 Voltage Solar;8 708 Spare
9 709 Batt 2; 10 710 Batt 3
11 711 Load ext; 12 712 Load 2
13 713 Load 1; 14 714 I Solar
15 715 U NiCd; 16 716 Count 1
17 717 Count_2; 18 718 Freq_1
19 719 Freq_2; 20 720 Freq_2
1 721 Battery voltage;2 722 Output voltage
3 723 Moving-Detector;4 724 Generator is running feedback
5 725 Temperature Solarpanels;6 726 Temp 
7 727 'Voltage Solar;8 728 Res
9 729 Batt 2; 10 730 Batt 3
11 731 Load ext; 12 732 Load 2
13 733 Load 1;'14 734 I Solar
15 735 (U NiCd); 16 736 (Count 1)
17 737 (Count_2); 18 738 (Freq_1)
19 739 (Freq_2);'20 740 (Freq_2)
1 741 Battery voltage; 2 742 Output voltage
3 743 Moving-Detector; 4 744 Generator is running feedback
5 745 Temperature Solarpanels;'6 746 Temp
7 747 'Voltage Solar; 8 748 Res
9 749 Batt 2;'10 750 Batt 3
11 751 Load ext;'12 752 Load 2
13 753 Load 1;'14 754 I Solar
15 755 (U NiCd);16 755 (Count 1)
17 756 (Count_2);18 757 (Freq_1)
19 758 (Freq_2);20 759 res 

