max.16 Zeichen!!
1234567890123456
AI1 U battery   
AI2 U Output vol
Humidity 1, AI3 
Humidity 2, AI4 
Humidity 3, AI5 
Humidity 4, AI6 
Humidity 5, AI7 
Channel Analogue
Light-Sensor AI9
Temp. internal 1
Temp. external 1
Temp.Water-T    
Temp-Collector  
Channel Analogue
Channel Analogue
DE1:empty Alarm 
DE2:empty Pu ein
DE3:full-Alarm  
DE4:Alarm 1     
DE5:Alarm 2     
DE6:Alarm 3     
Digital 7       
Digital 8       
Wind-Speed      
Temperature radi
Humidity        
Rain radio      
DA1:Load 1      
DA2:Pump 6      
DA3:Pump 1      
DA4:Pump 2      
DA5:Pump 3      
DA6:Pump 4      
DA7:Pump 5      
DA8:Load 2      
Load 2          
Load 3          
Load 4          
Load 5          
virt. Output 1  
virt. Output 2  
virt. Output 3  
virt. Output 4  
virt. Output 5  
virt. Output 6  
virt. Output 7  
virt. Output 8  
Irrigation 1    
Irrigation 2    
Irrigation 3    
Irrigation 4    
Irrigation 5    
Run-dry-protect 
Run-dry-protect 
Run-dry-protect 
refill cistern  
Run-dry-protect 
Circul.-Pu.ein  
Circul.-Pu.aus  
Tank Temp.Max.  
Coll.Temp min   
Temp Min Alarm  
2.Pumpe on      
Frost-Protect   
Heating_Cooling 
Alarm-System    
Dosing-System   
