max.16 Zeichen!!
1234567890123456
Batterie-Spannun 'Batterie-Spannung
Start PIR 1      'Start Generator PIR 1
Start PIR 2      'Start Generator PIR 2
Generator läuft  'Generator läuft Trafo
Start PIR 3      'Start PIR 3
Start PIR 4      'Start PIR 4
Start PIR 5      'Start PIR 5
Kanal Analog 8   'Program-Schalter
Batt-Bank 2      'Batterie-Bank 2
Batt-Bank 3      'Batterie-Bank 3
Strom ext.Last   'Strom extern Last 
Strom Last3-5    'Strom Last Gruppe 2
Strom Last1+2    'Strom Last Gruppe 1
Solarstrom       'Strom Solar
Spg.NimH         'NiCd-Spannung
Leermeldung Tank 'DI1:frei
Stop Motor 1     'DI2:Start/Stop Motor
Stop Motor 2     'DI3:frei
Not-Stop Motor   'DI4:Taster Not-Stop Motor
DI5:Taster 1     'DI5:frei
DI6:Taster 2     'DI6:frei
DI7:Taster 3     'DI7:frei
DI8:Taster 4     'DI8:frei
Windgeschwindigk 'Windgeschwindigk
Temperatur Funk  'Temperatur Funk 
Feuchtigkeit     'Feuchtigkeit    
Regen Funk       'Regen Funk      
Last 1 12V/24V   'Last 1 Transistor 12V/24V
Stop Motor       'R2: Stop Motor
Start Motor      'R3: Start Motor
Relais 4         'Relais 4 Vorglühen
Relais 5         'Relais 5 Alarm
Pumpe            'Relais 6 Reserve
Last Generator   'Relais 7 Generator Last
Beeper           'Beeper
Last 2 12V/24V   'Last 2 Transistor 12V/24V
Last 3 12V/24V   'Last 3 Transistor 12V/24V
Last 4 12V/24V   'Last 4 Transistor 12V/24V
Last 5 12V/24V   'Last 5 Transistor 12V/24V
virt. Ausg. Gen. 'virt. Ausg. Gen.einschalten
Alarm-Text 2     'virt. Ausg. oder Alarm-Text 2
Alarm-Text 3     'virt. Ausg. oder Alarm-Text 3
Alarm-Text 4     'virt. Ausg. oder Alarm-Text 4
Alarm-Text 5     'virt. Ausg. oder Alarm-Text 5
Alarm-Text 6     'virt. Ausg. oder Alarm-Text 6
Alarm-Text 7     'virt. Ausg. oder Alarm-Text 7
Alarm-Text 8     'virt. Ausg. oder Alarm-Text 8
