Übersicht Universal-Kanäle
Nr
1.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
1.Kanal Timer Minute
1.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
1.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
1.Kanal Sollwert 
1.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
1.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
1.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
2.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
2.Kanal Timer Minute
2.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
2.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
2.Kanal Sollwert 
2.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
2.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
2.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
3.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
3.Kanal Timer Minute
3.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
3.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
3.Kanal Sollwert 
3.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
3.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
3.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
4.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
4.Kanal Timer Minute
4.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
4.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
4.Kanal Sollwert 
4.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
4.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
4.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
5.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
5.Kanal Timer Minute
5.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
5.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
5.Kanal Sollwert 
5.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
5.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
5.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
6.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
6.Kanal Timer Minute
6.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
6.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
6.Kanal Sollwert 
6.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
6.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
6.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
7.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
7.Kanal Timer Minute
7.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
7.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
7.Kanal Sollwert 
7.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
7.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
7.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
8.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
8.Kanal Timer Minute
8.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
8.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
8.Kanal Sollwert 
8.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
8.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
8.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
9.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
9.Kanal Timer Minute
9.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
9.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
9.Kanal Sollwert 
9.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
9.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
9.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
10.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
10.Kanal Timer Minute
10.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
10.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
10.Kanal Sollwert 
10.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
10.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
10.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
11.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
11.Kanal Timer Minute
11.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
11.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
11.Kanal Sollwert 
11.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
11.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
11.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
12.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
12.Kanal Timer Minute
12.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
12.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
12.Kanal Sollwert 
12.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
12.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
12.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
13.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
13.Kanal Timer Minute
13.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
13.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
13.Kanal Sollwert 
13.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
13.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
13.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
14.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
14.Kanal Timer Minute
14.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
14.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
14.Kanal Sollwert 
14.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
14.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
14.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
15.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
15.Kanal Timer Minute
15.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
15.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
15.Kanal Sollwert 
15.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
15.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
15.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
16.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
16.Kanal Timer Minute
16.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
16.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
16.Kanal Sollwert 
16.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
16.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
16.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
17.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
17.Kanal Timer Minute
17.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
17.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
17.Kanal Sollwert 
17.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
17.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
17.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
18.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
18.Kanal Timer Minute
18.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
18.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
18.Kanal Sollwert 
18.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
18.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
18.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
19.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
19.Kanal Timer Minute
19.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
19.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
19.Kanal Sollwert 
19.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
19.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
19.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
20.Kanal Funktion________________ Timer Stunde 
20.Kanal Timer Minute
20.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
20.Kanal Timer Takt alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
20.Kanal Sollwert 
20.Kanal Takt Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
20.Kanal Istwert >/< Sollwert (0=</1=>)
20.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Sollwert/Istwert)
1.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
1.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
1.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
1.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
1.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
1.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
1.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
1.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
1.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
1.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
2.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
2.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
2.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
2.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
2.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
2.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
2.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
2.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
2.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
2.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
3.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
3.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
3.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
3.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
3.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
3.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
3.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
3.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
3.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
3.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
4.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
4.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
4.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
4.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
4.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
4.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
4.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
4.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
4.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
4.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
5.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
5.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
5.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
5.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
5.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
5.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
5.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
5.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
5.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
5.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
6.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
6.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
6.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
6.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
6.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
6.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
6.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
6.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
6.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
6.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
7.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
7.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
7.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
7.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
7.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
7.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
7.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
7.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
7.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
7.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
8.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
8.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
8.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
8.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
8.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
8.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
8.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
8.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
8.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
8.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
9.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
9.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
9.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
9.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
9.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
9.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
9.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
9.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
9.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
9.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
10.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
10.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
10.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
10.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
10.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
10.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
10.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
10.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
10.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
10.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
11.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
11.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
11.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
11.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
11.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
11.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
11.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
11.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
11.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
11.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
12.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
12.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
12.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
12.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
12.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
12.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
12.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
12.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
12.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
12.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
13.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
13.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
13.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
13.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
13.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
13.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
13.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
13.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
13.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
13.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
14.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
14.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
14.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
14.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
14.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
14.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
14.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
14.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
14.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
14.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
15.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
15.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
15.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
15.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
15.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
15.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
15.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
15.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
15.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
15.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
16.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
16.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
16.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
16.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
16.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
16.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
16.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
16.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
16.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
16.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
17.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
17.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
17.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
17.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
17.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
17.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
17.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
17.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
17.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
17.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
18.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
18.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
18.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
18.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
18.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
18.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
18.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
18.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
18.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
18.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
19.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
19.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
19.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
19.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
19.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
19.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
19.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
19.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
19.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
19.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
20.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
20.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
20.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf)
20.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
20.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
20.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std) 
20.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
20.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
20.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
20.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
1.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
2.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
3.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
4.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
5.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
6.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
7.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
8.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
9.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
10.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
11.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
12.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
13.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
14.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
15.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
16.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
17.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
18.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
19.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
20.Kanal Automatische Bewässerungszeit-Berechung (0=Aus; 1=Ein)
1.Kanal nächster Alarm in x min
2.Kanal nächster Alarm in x min
3.Kanal nächster Alarm in x min
4.Kanal nächster Alarm in x min
5.Kanal nächster Alarm in x min
6.Kanal nächster Alarm in x min
7.Kanal nächster Alarm in x min
8.Kanal nächster Alarm in x min
9.Kanal nächster Alarm in x min
10.Kanal nächster Alarm in x min
11.Kanal nächster Alarm in x min
12.Kanal nächster Alarm in x min
13.Kanal nächster Alarm in x min
14.Kanal nächster Alarm in x min
15.Kanal nächster Alarm in x min
16.Kanal nächster Alarm in x min
17.Kanal nächster Alarm in x min
18.Kanal nächster Alarm in x min
19.Kanal nächster Alarm in x min
20.Kanal nächster Alarm in x min
1.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
2.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
3.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
4.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
5.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
6.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
7.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
8.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
9.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
10.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
11.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
12.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
13.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
14.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
15.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
16.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
17.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
18.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
19.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
20.Kanal Alarm kein Fluss nach x min (durch Messwert-Änderung; 0=aus)
















