Übersicht Universal-Kanäle
Nr
1.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 4
1.Kanal Timer Minute: 0
1.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 30
1.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 203
1.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 500
1.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
1.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
1.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 20
2.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 4
2.Kanal Timer Minute: 30
2.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 30
2.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 203
2.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 500
2.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
2.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
2.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 20
3.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 5
3.Kanal Timer Minute: 0
3.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 30
3.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 203
3.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 500
3.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
3.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
3.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 20
4.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 5
4.Kanal Timer Minute: 30
4.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 30
4.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 203
4.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 500
4.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
4.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
4.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 20
5.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 6
5.Kanal Timer Minute: 0
5.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 30
5.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 203
5.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 500
5.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
5.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
5.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 20
6.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
6.Kanal Timer Minute: 0
6.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
6.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
6.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 500
6.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
6.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
6.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 20
7.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
7.Kanal Timer Minute: 0
7.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
7.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
7.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 500
7.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
7.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
7.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
8.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
8.Kanal Timer Minute: 0
8.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
8.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
8.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 500
8.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
8.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
8.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
9.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
9.Kanal Timer Minute: 0
9.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
9.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
9.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 0
9.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
9.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
9.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 0
10.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
10.Kanal Timer Minute: 0
10.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
10.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
10.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 0
10.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
10.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
10.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 0
11.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
11.Kanal Timer Minute: 0
11.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
11.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
11.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 0
11.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
11.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
11.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 60
12.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
12.Kanal Timer Minute: 0
12.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
12.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
12.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 0
12.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
12.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 1
12.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 20
13.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
13.Kanal Timer Minute: 0
13.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
13.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
13.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 850
13.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
13.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 1
13.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
14.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
14.Kanal Timer Minute: 0
14.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
14.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
14.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 300
14.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
14.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
14.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 20
15.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
15.Kanal Timer Minute: 0
15.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
15.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
15.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 280
15.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
15.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
15.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
16.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
16.Kanal Timer Minute: 0
16.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
16.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
16.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 950
16.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
16.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 1
16.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
17.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
17.Kanal Timer Minute: 0
17.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
17.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 3
17.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 1
17.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
17.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
17.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 20
18.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
18.Kanal Timer Minute: 0
18.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
18.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
18.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 100
18.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
18.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
18.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
19.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
19.Kanal Timer Minute: 0
19.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
19.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
19.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 0
19.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
19.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
19.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 0
20.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
20.Kanal Timer Minute: 0
20.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
20.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 3
20.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 0
20.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 20
20.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
20.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 0
1.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 3
1.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
1.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 4
1.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 3
1.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
1.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
1.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 2
1.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 2
1.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 1
1.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 1
2.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 4
2.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
2.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 4
2.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 4
2.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
2.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
2.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 1
2.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 1
2.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 1
2.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 1
3.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 5
3.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
3.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 4
3.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 5
3.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
3.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
3.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 1
3.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 1
3.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 1
3.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
4.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 6
4.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
4.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 4
4.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 6
4.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
4.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
4.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 1
4.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 1
4.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 1
4.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
5.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 7
5.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
5.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 4
5.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 7
5.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
5.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
5.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 1
5.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 1
5.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 1
5.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
6.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 0
6.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 101
6.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 24
6.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 3
6.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 4
6.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
6.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
6.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
6.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
6.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
7.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 0
7.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 101
7.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 24
7.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 5
7.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 6
7.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
7.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
7.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
7.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
7.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
8.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 0
8.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 101
8.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 36
8.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 7
8.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
8.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
8.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
8.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
8.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
8.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
9.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 0
9.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 104
9.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 4
9.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 1
9.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
9.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
9.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
9.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 120
9.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
9.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
10.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 0
10.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 104
10.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 24
10.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 2
10.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
10.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
10.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
10.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 50
10.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
10.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
11.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 12
11.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 63
11.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 1
11.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 2
11.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
11.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
11.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 30
11.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 30
11.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
11.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
12.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 12
12.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 63
12.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 21
12.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 2
12.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
12.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
12.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 30
12.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 30
12.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
12.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
13.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 12
13.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
13.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 21
13.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 2
13.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
13.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
13.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
13.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
13.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
13.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
14.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 10
14.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
14.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 1
14.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 2
14.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
14.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
14.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
14.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
14.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
14.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
15.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 12
15.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
15.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 71
15.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 35
15.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 18
15.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
15.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 20
15.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
15.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
15.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
16.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 9
16.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
16.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 21
16.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 3
16.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
16.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
16.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
16.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
16.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
16.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
17.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 11
17.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
17.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 1
17.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 2
17.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
17.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
17.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
17.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
17.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
17.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
18.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 11
18.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
18.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 1
18.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 7
18.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
18.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
18.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
18.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
18.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
18.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
19.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 0
19.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 104
19.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 70
19.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 4
19.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
19.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 3
19.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 20
19.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 60
19.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
19.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
20.Kanal Funktion ________________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 0
20.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 3
20.Kanal Typ (=0%; 1=°C; 2=%; 3=V;3=Past; 5=A;10=Alarm;ab 20=Verriegelung; ab 30=Impuls; ab 40 =Lastabwurf): 0
20.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 7
20.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
20.Kanal Zeit Ausgang maximal ein (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
20.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
20.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
20.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
20.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
