Übersicht Universal-Kanäle
Nr
1.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
1.Kanal Timer Minute
1.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
1.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
1.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
1.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
1.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
1.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
2.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
2.Kanal Timer Minute
2.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
2.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
2.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
2.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
2.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
2.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
3.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
3.Kanal Timer Minute
3.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
3.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
3.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
3.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
3.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
3.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
4.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
4.Kanal Timer Minute
4.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
4.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
4.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
4.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
4.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
4.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
5.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
5.Kanal Timer Minute
5.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
5.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
5.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
5.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
5.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
5.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
6.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
6.Kanal Timer Minute
6.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
6.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
6.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
6.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
6.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
6.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
7.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
7.Kanal Timer Minute
7.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
7.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
7.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
7.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
7.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
7.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
8.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
8.Kanal Timer Minute
8.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
8.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
8.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
8.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
8.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
8.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
9.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
9.Kanal Timer Minute
9.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
9.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
9.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
9.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
9.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
9.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
10.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
10.Kanal Timer Minute
10.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
10.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
10.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
10.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
10.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
10.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
11.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
11.Kanal Timer Minute
11.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
11.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
11.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
11.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
11.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
11.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
12.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
12.Kanal Timer Minute
12.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
12.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
12.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
12.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
12.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
12.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
13.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
13.Kanal Timer Minute
13.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
13.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
13.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
13.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
13.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
13.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
14.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
14.Kanal Timer Minute
14.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
14.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
14.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
14.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
14.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
14.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
15.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
15.Kanal Timer Minute
15.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
15.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
15.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
15.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
15.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
15.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
16.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
16.Kanal Timer Minute
16.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
16.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
16.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
16.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
16.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
16.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
17.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
17.Kanal Timer Minute
17.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
17.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
17.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
17.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
17.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
17.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
18.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
18.Kanal Timer Minute
18.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
18.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
18.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
18.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
18.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
18.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
19.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
19.Kanal Timer Minute
19.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
19.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
19.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
19.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
19.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
19.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
20.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde 
20.Kanal Timer Minute
20.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
20.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage)
20.Kanal Analog-Eingang Sollwert  
20.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std)
20.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>)
20.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert)
1.Kanal Funktion_______________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
1.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
1.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
1.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
1.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
1.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
1.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
1.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
1.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
1.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm 
2.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
2.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
2.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
2.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
2.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
2.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
2.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
2.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
2.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
2.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm 
3.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
3.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
3.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
3.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
3.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
3.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
3.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
3.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
3.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
3.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm 
4.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
4.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
4.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
4.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
4.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
4.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
4.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
4.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
4.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
4.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm 
5.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
5.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
5.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
5.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
5.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
5.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
5.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
5.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
5.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
5.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm 
6.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
6.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
6.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
6.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
6.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
6.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
6.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
6.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
6.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
6.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm 
7.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
7.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
7.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
7.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
7.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
7.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
7.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
7.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
7.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
7.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm 
8.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
8.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
8.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
8.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
8.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
8.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
8.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
8.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
8.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
8.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm 
9.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
9.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
9.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
9.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
9.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
9.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
9.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
9.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
9.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
9.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm 
10.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
10.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
10.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
10.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
10.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
10.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
10.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
10.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
10.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
10.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm 
11.Kanal Funktion_______________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
11.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
11.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
11.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
11.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
11.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
11.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
11.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
11.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
11.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm 
12.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
12.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
12.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
12.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
12.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
12.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
12.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
12.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
12.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
12.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm 
13.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
13.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
13.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
13.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
13.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
13.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
13.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
13.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
13.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
13.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm 
14.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
14.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
14.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
14.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
14.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
14.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
14.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
14.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
14.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
14.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm 
15.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
15.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
15.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
15.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
15.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
15.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
15.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
15.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
15.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
15.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm 
16.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
16.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
16.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
16.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
16.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
16.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
16.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
16.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
16.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
16.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm 
17.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
17.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
17.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
17.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
17.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
17.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
17.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
17.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
17.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
17.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm (in min) 
18.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
18.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
18.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
18.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
18.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
18.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
18.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
18.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
18.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
18.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm (in min) 
19.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
19.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
19.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
19.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
19.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
19.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
19.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
19.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
19.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
19.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm (in min) 
20.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204)
20.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204)
20.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf)
20.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
20.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?
20.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg)
20.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std)
20.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std)
20.Kanal Ein (=1) / Aus (=0)
20.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm (in min) 
