Parameter Hausbrauerei-Steuerung
Nr
8 Abtast-Zeit Datenaufzeichnung
9 Meßwert 1 aufzeichenen
10 Meßwert 2 aufzeichenen
11 Meßwert 3 aufzeichenen
12 Meßwert 4 aufzeichenen
13 Meßwert 5 aufzeichenen
14 Meßwert 6 aufzeichenen
15 Meßwert 7 aufzeichenen
16 Meßwert 9 aufzeichenen
17 Telefon-Nummer	
18 Version
19 Modul 2 Alarm Delta Soll/Ist > X °C
20 Modul 3 Alarm Delta Soll/Ist > X °C 
21 Modul 4 Alarm Delta Soll/Ist > X °C 
22 Modul 5 Alarm Delta Soll/Ist > X °C 
23 Modul 6 Alarm Delta Soll/Ist > X °C 
24 Modul 7 Alarm Delta Soll/Ist > X °C 
25 Modul 8 Alarm Delta Soll/Ist > X °C 
26 Relais 1 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers)
27 Relais 2 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers)     
28 Relais 3 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers)     
29 Relais 4 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers)     
30 Relais 5 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers)     
31 Relais 6 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers)     
32 Relais 7 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers)     
33 Relais 8 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers)    
35 Verriegelung 1 1=alles aus wenn Eing.1/2=0;11=Rel.1 aus wenn Eing.1/2=0 
36 Verriegelung 2 21=Relais 2 aus wenn Eing.1=0; Relais 1 aus wenn Ausgang 2 = 1  
37 Verriegelung 3 (siehe Anleitung)
38 Verriegelung 4 1=alles aus wenn Eing.1/2=0;11=Rel.1 aus wenn Eing.1/2=0                                           
39 Verriegelung 5 21=Relais 2 aus wenn Eing.1=0; Relais 1 aus wenn Ausgang 2 = 1                                      
40 Verriegelung 6 (siehe Anleitung)  
41 Verzögerung einschalten Relais 1 
42 Verzögerung einschalten Relais 2 
43 Verzögerung einschalten Relais 3 
44 Verzögerung einschalten Relais 4 
45 Verzögerung einschalten Relais 5 
46 Verzögerung einschalten Relais 6 
47 Verzögerung einschalten Relais 7 
48 Verzögerung ausschalten Relais 1                                                                   
49 Verzögerung ausschalten Relais 2                                                                   
50 Verzögerung ausschalten Relais 3                                                                   
51 Verzögerung ausschalten Relais 4                                                                   
52 Verzögerung ausschalten Relais 5                                                                   
53 Verzögerung ausschalten Relais 6                                                                   
54 Verzögerung ausschalten Relais 7                                                                   
56 Korrektur-Wert Messung	
57 Zuordnung Analoger Eingang zu den Schrittketten-Modulen 1-8	
58 Zuordnung Analoger Eingang zu der Tank-Steuerung	
59 Filter Analog Eingang	
60 Vorabschaltpunkt Temperatur	
61 Eingang für Simulation	
62 Simulations-Wert	
63 Korrektur-Wert Uhrzeit	
64 Anzahl Universal-Kanäle	
65 Log-Daten aus dem Flash zu LogView senden	
66 Phasenanschnitt vorhanden?
67 freier Analog Eingang Messbereich Untergrenze	
68 freier Analog Eingang Messbereich Obergrenze	
69 freier Analog Eingang Rohwert Untergrenze	
70 freier Analog Eingang Rohwert Obergrenze	
71 Relais 1 Takt; z.B. 40 d.h. Ventil 40 Sek an und 20 Sek aus (Bezug 60 s)
72 Relais 2 Takt; z.B. 140 d.h. Ventil 40 Min an und 20 Min aus(Bezug 60 s)
73 Relais 3 Takt; z.B. 40 d.h. Ventil 40 Sek an und 20 Sek aus(Bezug 60 s)      
74 Relais 4 Takt; z.B. 140 d.h. Ventil 40 Min an und 20 Min aus(Bezug 60 s)       
75 Relais 5 Takt; z.B. 40 d.h. Ventil 40 Sek an und 20 Sek aus(Bezug 60 s)       
76 Relais 6 Takt; z.B. 140 d.h. Ventil 40 Min an und 20 Min aus(Bezug 60 s)       
77 Relais 7 Takt; z.B. 40 d.h. Ventil 40 Sek an und 20 Sek aus(Bezug 60 s)          
78 Zeit 1 erst Starten wenn Temperatur erreicht ist	
79 Hysterese Ausgang 1 (Transistor)                                     
80 Hysterese Relais 2                                      
81 Hysterese Relais 3                                      
82 Hysterese Relais 4                                      
83 Hysterese Relais 5                                      
84 Hysterese Relais 6                                      
85 Hysterese Relais 7                                      
86 Wochentag
87 Minimal-Wert Analog-Eingang	
88 Maximal-Wert Analog-Eingang	
89 Laufzeit Ausgang x	
90 Landes-Code getauscht für eine SMS (Dtl=94)
91 Alarm bei Kabelbruch	
92 Ausgang X schaltet Ausgang Y
93 Ausgang X schaltet Ausgang Y
94 Ausgang X schaltet Ausgang Y
95 Ausgang X schaltet Ausgang Y
96 Minimale Einschalt/Ausschaltzeit
97 DCF77-Empfänger (Datum / Uhrzeit)
98 Zonen Universal-Modul
99 Anzahl Funkschalter 
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

