Parameter Hausbrauerei-Steuerung
Nr
8 Abtast-Zeit Datenaufzeichnung
9 Meßwert 1 aufzeichenen
10 Meßwert 2 aufzeichenen
11 Meßwert 3 aufzeichenen
12 Meßwert 4 aufzeichenen
13 Meßwert 5 aufzeichenen
14 Meßwert 6 aufzeichenen
15 Meßwert 7 aufzeichenen
16 Meßwert 9 aufzeichenen
17 Telefon-Nummer	
18 
19 Modul 2; Alarm Soll/Ist-Abweichung Ende Schitt > X °C
20 Modul 3; Alarm Soll/Ist-Abweichung Ende Schitt > X °C 
21 Modul 4; Alarm Soll/Ist-Abweichung Ende Schitt > X °C 
22 Modul 5; Alarm Soll/Ist-Abweichung Ende Schitt > X °C 
23 Modul 6; Alarm Soll/Ist-Abweichung Ende Schitt > X °C 
24 Modul 7; Alarm Soll/Ist-Abweichung Ende Schitt > X °C 
25 Modul 8; Alarm Soll/Ist-Abweichung Ende Schitt > X °C 
26 Relais 1 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers)
27 Relais 2 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers)     
28 Relais 3 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers)     
29 Relais 4 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers)     
30 Relais 5 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers)     
31 Relais 6 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers)     
32 Relais 7 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers)     
33 Relais 8 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers)    
35 Verriegelung 1; 1=alles aus wenn Eing.1/2=0;11=Rel.1 aus wenn Eing.1/2=0;  
36 Verriegelung 2; 21=Relais 2 aus wenn Eing.1=0; Relais 1 aus wenn Ausgang 2 = 1  
37 Verriegelung 3; 1.Stelle->mit einem Ausgang verriegelt (Wert > 100); 2.Stelle=Relais-Nr;3.Stelle zugeh Ein/Ausgang 
38 Verriegelung 4  1=alles aus wenn Eing.1/2=0;11=Rel.1 aus wenn Eing.1/2=0;                                           
39 Verriegelung 5  21=Relais 2 aus wenn Eing.1=0; Relais 1 aus wenn Ausgang 2 = 1                                      
40 Verriegelung 6  1.Stelle->mit einem Ausgang verriegelt (Wert > 100); 2.Stelle=Relais-Nr;3.Stelle zugeh Ein/Ausgang  
41 Verzögerung einschalten Relais 1 
42 Verzögerung einschalten Relais 2 
43 Verzögerung einschalten Relais 3 
44 Verzögerung einschalten Relais 4 
45 Verzögerung einschalten Relais 5 
46 Verzögerung einschalten Relais 6 
47 Verzögerung einschalten Relais 7 
48 Verzögerung ausschalten Relais 1                                                                   
49 Verzögerung ausschalten Relais 2                                                                   
50 Verzögerung ausschalten Relais 3                                                                   
51 Verzögerung ausschalten Relais 4                                                                   
52 Verzögerung ausschalten Relais 5                                                                   
53 Verzögerung ausschalten Relais 6                                                                   
54 Verzögerung ausschalten Relais 7                                                                   
55 Receive SMS	
56 Korrektur-Wert Messung	
57 Zuordnung Analoger Eingang zu den Schrittketten-Modulen 1-8	
58 Zuordnung Analoger Eingang zu der Tank-Steuerung	
59 Filter Analog Eingang	
60 Vorabschaltpunkt Temperatur	
61 Eingang für Simulation	
62 Simulations-Wert	
63 Korrektur-Wert Uhrzeit	
64 Anzahl Universal-Kanäle	
65 aufgezeichnete Daten aus dem Flash zu LogView senden	
66
67 freier Analog Eingang Messbereich Untergrenze	
68 freier Analog Eingang Messbereich Obergrenze	
69 freier Analog Eingang Rohwert Untergrenze	
70 freier Analog Eingang Rohwert Obergrenze	
71 Relais 1 Takt; z.B. 40 bedeutet das das Ventil 40 Sek an und 20 Sek aus, auf 60 sec bezogen
72 Relais 2 Takt; z.B. 140 bedeutet das das Ventil 40 Min an und 20 Min aus, auf 60 min bezogen     
73 Relais 3 Takt; z.B. 40 bedeutet das das Ventil 40 Sek an und 20 Sek aus, auf 60 sec bezogen        
74 Relais 4 Takt; z.B. 140 bedeutet das das Ventil 40 Min an und 20 Min aus, auf 60 min bezogen       
75 Relais 5 Takt; z.B. 40 bedeutet das das Ventil 40 Sek an und 20 Sek aus, auf 60 sec bezogen        
76 Relais 6 Takt; z.B. 140 bedeutet das das Ventil 40 Min an und 20 Min aus, auf 60 min bezogen       
77 Relais 7 Takt; z.B. 40 bedeutet das das Ventil 40 Sek an und 20 Sek aus, auf 60 sec bezogen          
78 Zeit 1 erst Starten wenn Temperatur erreicht ist	
79 Hysterese Ausgang 1 (Transistor)                                     
80 Hysterese Relais 2                                      
81 Hysterese Relais 3                                      
82 Hysterese Relais 4                                      
83 Hysterese Relais 5                                      
84 Hysterese Relais 6                                      
85 Hysterese Relais 7                                      
86
87 Minimal-Wert Analog-Eingang	
88 Maximal-Wert Analog-Eingang	
89 Laufzeit Ausgang x	
90 Landes-Code für eine SMS	
91 Alarm bei Kabelbruch	
92
93
94
95
96
97
98
99
100
