Übersicht Universal-Kanäle
Nr
1.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
1.Kanal Timer Minute: 0
1.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
1.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
1.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 500
1.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
1.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
1.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 0
2.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
2.Kanal Timer Minute: 0
2.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
2.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
2.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 500
2.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
2.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
2.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 0
3.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
3.Kanal Timer Minute: 0
3.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
3.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
3.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 107
3.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
3.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
3.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
4.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
4.Kanal Timer Minute: 0
4.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
4.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
4.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 0
4.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
4.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
4.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 0
5.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
5.Kanal Timer Minute: 0
5.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
5.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
5.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 980
5.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
5.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 1
5.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
6.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
6.Kanal Timer Minute: 0
6.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
6.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
6.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 0
6.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
6.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
6.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 0
7.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
7.Kanal Timer Minute: 0
7.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
7.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
7.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 0
7.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
7.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 0
7.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 0
8.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
8.Kanal Timer Minute: 0
8.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
8.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 1
8.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 100
8.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 30
8.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 1
8.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
9.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
9.Kanal Timer Minute: 0
9.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
9.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 1
9.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 100
9.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 30
9.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 1
9.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
10.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
10.Kanal Timer Minute: 0
10.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
10.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 1
10.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 100
10.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 30
10.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 1
10.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
11.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
11.Kanal Timer Minute: 0
11.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
11.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 1
11.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 100
11.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 30
11.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 1
11.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
12.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
12.Kanal Timer Minute: 0
12.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
12.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
12.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 0
12.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
12.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 1
12.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
13.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
13.Kanal Timer Minute: 0
13.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
13.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
13.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 0
13.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
13.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 1
13.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
14.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
14.Kanal Timer Minute: 0
14.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
14.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
14.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 0
14.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
14.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 1
14.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
15.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
15.Kanal Timer Minute: 0
15.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
15.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
15.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 0
15.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
15.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 1
15.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
16.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
16.Kanal Timer Minute: 0
16.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
16.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
16.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 0
16.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
16.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 1
16.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
17.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
17.Kanal Timer Minute: 0
17.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
17.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
17.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 0
17.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
17.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 1
17.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
18.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
18.Kanal Timer Minute: 0
18.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
18.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
18.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 0
18.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
18.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 1
18.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
19.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
19.Kanal Timer Minute: 0
19.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
19.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
19.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 0
19.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
19.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 1
19.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
20.Kanal Funktion_______________ Timer Stunde: 0
20.Kanal Timer Minute: 0
20.Kanal Timer aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
20.Kanal Taktung (alle.. für..) alle (<100=min/>100=Std/>200=Tage): 0
20.Kanal Analog-Eingang Sollwert: 0
20.Kanal Taktung (alle .. für..) Aktiv-Zeit (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
20.Kanal Istwert >/< Analog-Eingang Sollwert  (0=</1=>): 1
20.Kanal Hysterese (Differenz Ein/Aus Analog-Eingang Sollwert /Istwert): 10
1.Kanal Funktion_______________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 101
1.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
1.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 0
1.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 7
1.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
1.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
1.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
1.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 120
1.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
1.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm: 0
2.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 101
2.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 102
2.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 0
2.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 7
2.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
2.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
2.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 10
2.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 120
2.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
2.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm: 0
3.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 1
3.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
3.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 70
3.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
3.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
3.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
3.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 30
3.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 80
3.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
3.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm: 3
4.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 0
4.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 105
4.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 70
4.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 7
4.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
4.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
4.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 15
4.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 60
4.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
4.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm: 3
5.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 3
5.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
5.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 20
5.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 7
5.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
5.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
5.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
5.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
5.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
5.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm: 0
6.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 0
6.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 106
6.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 20
6.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 7
6.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
6.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
6.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
6.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
6.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
6.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm: 0
7.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 0
7.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 105
7.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 70
7.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 4
7.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
7.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 16
7.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 15
7.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 60
7.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
7.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm: 0
8.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 3
8.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
8.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 16
8.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 2
8.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
8.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
8.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
8.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
8.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
8.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm: 0
9.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 4
9.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
9.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 0
9.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 3
9.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
9.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
9.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
9.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
9.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
9.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm: 0
10.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 5
10.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
10.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 0
10.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 4
10.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
10.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
10.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
10.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
10.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
10.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm: 0
11.Kanal Funktion_______________ Eingang 1 (Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 6
11.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
11.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 0
11.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 5
11.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
11.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
11.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
11.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
11.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
11.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm: 0
12.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 0
12.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
12.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 0
12.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
12.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
12.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
12.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
12.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
12.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
12.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm: 0
13.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 0
13.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
13.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 0
13.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
13.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
13.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
13.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
13.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
13.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
13.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm: 0
14.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 0
14.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
14.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 0
14.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
14.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
14.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
14.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
14.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
14.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
14.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm: 0
15.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 0
15.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
15.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 0
15.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
15.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
15.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
15.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
15.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
15.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
15.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm: 0
16.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 0
16.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
16.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 0
16.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
16.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
16.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
16.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
16.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
16.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
16.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm: 0
17.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 0
17.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
17.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 0
17.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
17.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
17.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
17.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
17.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
17.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
17.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm (in min): 0
18.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 0
18.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
18.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 0
18.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
18.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
18.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
18.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
18.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
18.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
18.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm (in min): 0
19.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 0
19.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
19.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 0
19.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
19.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
19.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
19.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
19.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
19.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
19.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm (in min): 0
20.Kanal Funktion_______________ Eingang 1(Analoger Eing. 1-15; Digitaler Eing. 101-108; Funk 201-204): 0
20.Kanal Eingang 2 (Verriegeln Ausg. 1-20; Analoger Eing.51-66; Digitaler Eing.101-108; Funk 201-204): 0
20.Kanal Typ (=0V;1=°C;2=%;3=A;5=Gen.Start;>10=Alarm;>20=Verriegelung;>30=Impuls;>40 =Lastabwurf): 0
20.Kanal Ausgang 1 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
20.Kanal Eingang 2 ok = 0 oder 1?: 0
20.Kanal Ausgang 2 (2-7=Relais; 1 u.8-14=Transistor; 15=Relais zum NimH; 16=Telefonanr. 17-20=virt.Ausg): 0
20.Kanal Verzögerung ein Ist </> Soll (<100=sec/>100=min/>200=Std): 5
20.Kanal Verzögerung aus (<100=sec/>100=min/>200=Std): 0
20.Kanal Ein (=1) / Aus (=0): 0
20.Kanal Verzögerungszeit nächster Alarm (in min): 0
