Parameter Solar-Laderegler
Nr
1 freier Analog Eingang Messwert Untergrenze: 137
2 freier Analog Eingang Meswert Obergrenze: 2930
3 freier Analog Eingang Rohwert Untergrenze: 34
4 freier Analog Eingang Rohwert Obergrenze: 762
5 Send Alarm-SMS: 0
6 Batterie voll (Ladeendspannung): 138
7 Zyklisches Laden Gel: 144
8 Zyklisches Laden Blei: 144
9 maximale Spannung U max.: 150
10 Sprache Deutsch/Englisch: 0
11 Akku-Typ Batterie-Typen Blei-Gel oder Blei: 2
12 Anzahl Relais Solar: 0
13 Anzahl Verbraucher: 2
14 Sim-Karte Pin GSM-Modem: 0
15 Hysterese-Spannung 2.Gerät ein (wenn Batterie voll): 15
16 Umax->add.Device on for x sec/min or x min/10 min: 0
17 Start / Stop Boost-Charge: 0
18 Eingang für Simulation: 0
19 Simulations-Wert: 135
20 Generator: 0
21 PWM-Ladung: 1
22 Empfangen SMS: 0
23 Schrittketten-System: 0
24 Korrektur-Wert für hohe Ströme: 0
25 Zeit Boostcharge: 120
26 Typ Analog Eingang: 0
27 Anzahl Universal-Module (Kanäle) in Menü 1: 20
28 Anzahl NiCd/NimH Zellen: 0
29 NiCd/NimH-Kapazität: 0
30 Generator Steuerung über V / SOC (0=V): 0
31 Zonen Universal-Modul: 0
32 Last V/SOC(0=V): 0
33 Korrektur SOC (Ladezustand): 100
34 Solarstrom Abgleich (Null-Abgleich Solar-Strom): 546
35 Temp-Korr. U Batterie: 1
36 Bewege Y-Achse: 0
37 Verfahren Zeit Anfahrverzögerung: 3
38 Zeit zurück fahren horizontal: 120
39 Korrektur horizontal Verfahren: 10
40 Daten sofort senden ->PC: 0
41 Hardware-Version: 0
42 Batterien Laden Ausgleichs-Management: 0
43 Gerät mit SD-Karte (0/1): 0
44 Anzahl Aufzeichnung Analoge Eingänge (0-15): 2
45 SD-Chip Block-Nr: 0
46 Dynamischer U min-Level: 1
47 Analoge Eingänge Korrektur +/-: 6
48 Analoge Eingänge Multiplikations-Faktor: 98
49 Anzahl Batterie-Bänke: 2
50 Verzögerung Batterie voll: 90
51 U min schalten auf die 1.Batterie-Bank: 0
52 Anwahl Batterie-Bank Manuel: 0
53 Batterie voll -> Gerät ein: 0
54 Korrektur Strom Batterie-Bank 2: 0
55 Korrektur Strom Batterie-Bank 3: 0
56 Korrektur Solar-Strom für das nicht PWM-laden: 25
57 Ausgang Start Motor: 3
58 Ausgang Stopp Motor: 2
59 Automatische Umschaltung Batterie-Typ: 0
60 Ausgang Batterie-Bank 1: 10
61 Ausgang Batterie-Bank 2: 11
62 Ausgang Batterie-Bank 3: 12
63 Hochstrom-Impulse gegen Sulfatierung: 0
64 I2C-Bus Master / Slave: 0
65 Abtastung Zähler 1 + 2: 10
66 Alarm beim Start Generator (0/1): 0
67 Generator mit Vorglühen: 0
68 SOC Ah der Batterie: 0
69 Korrektur-Wert Uhrzeit: 51
70 Standard laden (Voreinstellung laden): 0
71 Korrektur Kabellänge: 0
72 Korrektur Kabel-Querschnitt: 0
73 NiCd oder NimH: 0
74 NiCd / NimH über MOSFET laden: 0
75 Log-Daten aus dem Flash zu LogView senden: 0
76 Landes-Code für SMS: 49
77 Bistabile Relais: 0
78 PWM-Steuerung Last: 0
79 Alarm wenn Batterie voll: 0
80 Ausgang X schaltet Ausgang Y: 0
81 Ausgang X schaltet Ausgang Y: 0
82 Ausgang X schaltet Ausgang Y: 0
83 Ausgang X schaltet Ausgang Y: 0
84 Spannung Batterie-Bank 1 umschalten Last: 115
85 Spannung Batterie-Bank 2 umschalten Last: 115
86 Spannung Batterie-Bank 3 umschalten Last: 115
87 Verriegelung Ausgänge: 23
88 Reserve: 0
89 Reserve: 0
90 Ausgang Batterie-Bank 1 Last: 1
91 Ausgang Batterie-Bank 2 Last: 9
92 Ausgang Batterie-Bank 3 Last: 0
93 Umschalten Wechselrichter Batterie-Bank 1-3 ein/aus: 1
94 Ausgang schalten über Telefonanruf: 0
95 DCF77-Empfänger für Datum / Uhrzeit-Synchronisation: 0
96 Funkschalter oder 220 V Leistungsregelung: 0
97 Anzahl Nachkomma-Stellen Zähler: 0
98 Last abschalten bei Batterie Boost-Charge: 1
99 Sollwert Solar-Strom Nacht-Erkennung: 739
100 ELV-Funkempfänger: 0
101 Reserve: 0
1 701 Battery voltage; 2 702 Output voltage: 0
3 703 Moving-Detector; 4 704 Generator is running feedback: 771
5 705 Temperature Solarpanels; 6 706 Temp: 257
7 707 Voltage Solar;8 708 Spare: 0
9 709 Batt 2; 10 710 Batt 3: 0
11 711 Load ext; 12 712 Load 2: 0
13 713 Load 1; 14 714 I Solar: 0
15 715 U NiCd; 16 716 Count 1: 5
17 717 Count_2; 18 718 Freq_1: 0
19 719 Freq_2; 20 720 Freq_2: 0
1 721 Battery voltage;2 722 Output voltage: 6
3 723 Moving-Detector;4 724 Generator is running feedback: 0
5 725 Temperature Solarpanels;6 726 Temp: 0
7 727 'Voltage Solar;8 728 Res: 0
9 729 Batt 2; 10 730 Batt 3: 133
11 731 Load ext; 12 732 Load 2: 0
13 733 Load 1;'14 734 I Solar: 1024
15 735 (U NiCd); 16 736 (Count 1): 0
17 737 (Count_2); 18 738 (Freq_1): 0
19 739 (Freq_2);'20 740 (Freq_2): 0
1 741 Battery voltage; 2 742 Output voltage: 25698
3 743 Moving-Detector; 4 744 Generator is running feedback: 25700
5 745 Temperature Solarpanels;'6 746 Temp: 25700
7 747 'Voltage Solar; 8 748 Res: 25700
9 749 Batt 2;'10 750 Batt 3: 25700
11 751 Load ext;'12 752 Load 2: 25700
13 753 Load 1;'14 754 I Solar: 932
15 755 (U NiCd);16 755 (Count 1): 25700
17 756 (Count_2);18 757 (Freq_1): 25700
19 758 (Freq_2);20 759 res: 100
