Parameter Bewässerungssystem
Nr
1 Korrektur Kabellänge (Solar-Regler)
2 Korrektur Kabel-Querschnitt (Solar-Regler)
3 Tage ohne Bewässerung
4 Spannung Vorwarnung (Solar-Regler)
5 Hysterese (Solar-Regler)
6 Batterie voll (Ladeendspannung) (Solar-Regler)
7 Zyklisches Laden Gel (Solar-Regler)
8 Zyklisches Laden Blei (Solar-Regler)
9 maximale Spannung U max. (Solar-Regler)
10 Sprache Deutsch (=0) oder Englisch (=1)
11 Akku-Typ Batterie-Typen Blei-Gel(Gel=0/flüssig=1)
12 Bewässerung Mittelwert-Berechnung Feuchte-Sensoren
13 Anzahl Universal-Kanälen in Menü 1
14 Korrektur-Wert Uhrzeit
15 Typ Analog Eingang
16 Analoge Eingänge Korrektur +/- (1-15)
17 Analoge Eingänge Multiplikations-Faktor (Steigung)
18 Mess-Daten aus dem Flash zu LogView senden
19 Standard laden (Voreinstellung laden)
20 bistabile Relais
21 Minimale Einschalt/Ausschaltzeit 
22 Empfangen SMS
23 Sende eine Alarm-SMS
24 Landes-Code für SMS
25 Alarm bei Kabelbruch
26 Auto-Detect Min/Max Feuchte;
27 Sim-Karte Pin GSM-Modem
28 Phasenanschnitt / Phase Loop Control
29 Funkschalter oder 220 V Leistungsregelung
30 Solar-Regler aktiv (Solar-Regler)
31 Abtast-Zeit Mess-Daten aufzeichnen
32 Wassermenge in Abhängigkeit der Umgebungs-Temperatur
33 Solarthermische Anlage ja/nein
34 Solar I Korr (Abgleich Solar-Strom) (Solar-Regler)
35 Temperatur Korrektur Batterie-Spannung (Solar-Regler)
36 PWM-Ladung (Solar-Regler)
37 Maximale Zeit für Anti-Frost-Bewässerung (min)
38 Wärmemengen-Berechung, Durchfluss-Berechnung
39 DCF77-Empfänger für Datum / Uhrzeit-Synchronisation
40 Abtastung Zähler 1 und 2 (für Frequenz, Durchfluss etc)
41 Hardware-Version
42 Zonen Universal-Modul
43 Start / Stop Boost-Charge (Solar-Regler)
44 mit SD-Karte (0/1)
45 Anzahl Log Analoge Eingänge (0-15)
46 SD-Chip Block-Nr
47 Schrittketten-System
48 Verriegelung Ausgänge
49 Anzahl Relais Solar laden
50 _
51 _
52 Analog Eingang Untergrenze
53 freier Analog Eingang Obergrenze
54 freier Analog Eingang Rohwert Untergrenze
55 freier Analog Eingang Rohwert Obergrenze
56 Eingang für Simulation
57 Simulations-Wert
58 Faktor für die Simulation über den Poti rechts
59 gepulster Ausgang ein-Puls
60 gepulster Ausgang aus-Puls
61 gepulster Ausgang ein-Puls
62 gepulster Ausgang aus-Puls
63 gepulster Ausgang ein-Puls
64 gepulster Ausgang aus-Puls
65 gepulster Ausgang ein-Puls
66 gepulster Ausgang aus-Puls
67 Antiblockier-System Ausgang x:
68 Antiblockier-System Ausgang x:
69 Antiblockier-System Ausgang x:
70 Antiblockier-System Ausgang x:
71 Antiblockier-System Ausgang x:
72 Minimal-Wert Analog-Eingang
73 Maximal-Wert Analog-Eingang
74 Laufzeit Ausgang x
75 Ausgang X schaltet Ausgang Y
76 Ausgang X schaltet Ausgang Y
77 Ausgang X schaltet Ausgang Y
78 Ausgang X schaltet Ausgang Y
79 Reserve   
80 Reserve   
81 Reserve   
82 Reserve   
83 Reserve   
84 Reserve   
85 Reserve   
1 701 Type Battery voltage; '2 702 Output voltage
3 703 Type Sensor 3; '4 704 Sensor 4
5 705 Type Sensor 5; '6 706 Sensor 6 
7 707 Type Sensor 7;8 708 Spare
9 709 Type Batt 2; 10 710 Batt 3
11 711 Type Load ext; 12 712 Load 2
13 713 Type Load 1; 14 714 I Solar
15 715 Type U NiCd; 16 716 Count 1
17 717 Type Count_2; 18 718 Freq_1
19 719 Type Freq_2; 20 720 Freq_2
1 721 +/- Battery voltage;2 722 Output voltage
3 723 +/- Sensor 3;4 724 Sensor 4
5 725 +/- Sensor 5;6 726 Sensor 6
7 727 +/- Sensor 7;8 728 Res
9 729 +/- Batt 2; 10 730 Batt 3
11 731 +/-Load ext; 12 732 Load 2
13 733 +/-Load 1;'14 734 I Solar
15 735 +/-(U NiCd);'16 736 (Count 1)
17 737 +/-(Count_2);'18 738 (Freq_1)
19 739 +/-(Freq_2);'20 740 (Freq_2)
1 741 * Battery voltage;'2 742 Output voltage
3 743 * Sensor 3;'4 744 Sensor 4
5 745 * Sensor 5;'6 746 Sensor 6
7 747 * Sensor 7;'8 748 Res
9 749 * Batt 2;'10 750 Batt 3
11 751 * Load ext;'12 752 Load 2
13 753 * Load 1;'14 754 I Solar
15 755 * (U NiCd);'16 755 (Count 1)
17 756 * (Count_2);'18 757 (Freq_1)
19 758 * (Freq_2);'20 759 res 

