LogView Downloads Doku Artikel Forum |  |

### LogView mit dem Gerät benutzen Nun ist es an der Zeit, den ganzen Aufbau mal mit LogView zu testen. Dies ist der einfachste Part ... Gerät aus der Geräteliste auswählen den Port auswählen wo das Gerät angeschlossen ist die Aufzeichnung starten und auf die Kurve warten Und wenn so rein gar nichts passiert sollte man sich diesen Artikel durchlesen: http://www.logview.info/cms/d_openformat_debug.phtml Dort wird erklärt wie man das OpenFormat untersuchen kann, um rauszufinden wo es hakt.
Gerät auswählen |  | Port einstellen |  | Aufzeichnung starten ...
### Beispielauswertung Wie eine Aufzeichnung dann aussehen kann zeigt das nebenstehende Bild. Das ist eine reale Aufzeichnung der Aussen- und Innentemperatur sowie der Temperatur eines Kühlschrank-Gefrierfachs (Froster). Hier kann man z.B. gut den Regelprozess des Kühlschranks begutachten. Aber auch die Aufzeichnung der Aussentemperatur kann (über einen längeren Zeitraum) sehr interessante Ergebnisse zu Tage liefern. Einsatzmöglichkeiten gibt es sicherlich viele für dieses kleine Projekt ... ### LogView und die Datumsachse Derzeit startet LogView seine Aufzeichnung immer bei 0 und geht dann in Sekundenschritten weiter. In der nächsten Version werden wir aber die Möglichkeit integrieren, den Start auf ein Datum + Zeit zu legen. Damit können dann gerade Temperaturmessungen über lange Zeit besser bewertet werden weil ein direkter Zusammenhang zur Zeit besteht. Aktualisierung: 2008/10/22 - Dominik Schmidt |